**ПОСЛУГИ З ВСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ**

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2022-09-30-004686-a

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Послуги із встановлення системи відеоспостереження та оновлення існуючої системи відеоспостереження в приміщенні Новоукраїнського районного суду згідно коду ДК 021-2015: 51310000-8 Послуги зі встановлення радіо -, телевізійної, аудіо- та відеоапаратури;**

*(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)*

**Встановлення системи відеоспостереження та оновлення існуючої системи відеоспостереження Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області (згідно Додатку 3).**

Складові частини системи відеоспостереження Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області (далі система відеоспостереження) повинні відповідати, або мати кращі технічні характеристики та сертифікат якості (відповідності).

**В пропозиції повинна зазначатись назва виробника та детальна модель обладнання по кожному комплектуючому та складовій частині системи відеоспостереження.**

**Система відеоспостереження у складі:**

1. **Відеореєстратор 2 шт., повинен мати характеристики:**
   1. 16 канальний Smart 1U мережевий відеореєстратор;
   2. відео стиск: H.265 / H.264;
   3. вхідний потік не менше 80 Мб / с;
   4. запис: 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1;
   5. відео виходи: HDMI, VGA, не гірше 1920x1080;
   6. інтерфейси: RJ-45 (100 / 1000М), 2-USB не нижче 2.0, 1хHDD (до 6ТБ);
   7. строк дії гарантії не менше 12 місяців.
2. **Жорсткий диск – 1шт., повинен мати характеристики:**
   1. об'єм не менше 4TB;
   2. кеш не менше 64MB;
   3. швидкість обертів шпинделя 5400rpm;
   4. SATA ІІІ;
   5. строк дії гарантії не менше 12 місяців.
3. **Комутатор некерований – 1шт., повинен мати характеристики:**
   1. не менше 8 Ethernet портів;
   2. не менше 1 SFP порт.PoE
   3. порти:1-8;стандарт живлення 802.3 af/at;
   4. строк дії гарантії не менше 12 місяців.
4. **Комплектуючі:**
   1. кабель мережевий UTP CAT.5E -305 метрів (U/UTP-CAT.5Е) (КПВ-ВП (350) 4\*2\*0,50);
   2. мережевий фільтр 5м. – 1 шт.;
   3. коробка розподільча зовнішня 114х114х57 – 1 шт.
5. **Відеокамера зовнішня - 1шт., повинна мати характеристики:**
   1. 4МП IP відеокамера з ІЧ підсвічуванням та мікрофоном;
   2. матриця: 1/3" або 1/2.7" CMOS;
   3. Придушення шуму (DNR): 3D;
   4. Регулювання по осях: Поворот: 0 ° ~ 355 °; Нахил: 0 ° ~ 78 °; Обертання: 0 ° ~ 360 °;
   5. Фокусна відстань: 2.8 мм;
   6. Мережеві інтерфейси: 1 RJ-45 (10/100Base-T);
   7. Виявлення об'єкта: 50 м;
   8. Спостереження за об'єктом: 22 м;
   9. Розпізнавання об'єкту: 11 м;
   10. стиснення: H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG;
   11. об'єктив: f = 2.8мм;
   12. чутливість: 0.03 Люкс / 2.0 (колір), 0 Люкс з Ік;
   13. Частота кадрів (головний потік): 4МП - 20к / с, 3Мп / 2Мп - 25к / c;
   14. Ік підсвічування до 30 м;
   15. Програмне забезпечення: Smart PSS, DSS, DMSS;
   16. Ступінь захисту: IP67;
   17. живлення DC 12В, PoE (802.3af);
   18. Робоча температура: -40° C ~ +60° C
   19. строк дії гарантії не менше 12 місяців.
6. **Телевізор – 1шт., повинен мати характеристики:**
   1. LCD телевізор (LED);
   2. діагональ екрану: 32";
   3. роздільна здатність не гірше 1366x768 (HD);
   4. частота: 60 Гц
   5. інтерфейси HDMI x 2, USB x 1, вихід для навушників;
   6. контрастність не гірше 1200:1;
   7. строк дії гарантії не менше 12 місяців.
7. **Планшет – 1шт., повинен мати характеристики:**
   1. екран з діагоналлю не менше: 10,1";
   2. тип матриці IPS;
   3. роздільна здатність не гірше 1920x1200;
   4. процесор з кількістю ядер не менше 8;
   5. ОЗУ не менше 3 Гб;
   6. накопичувач не менше 32 Гб;
   7. камери не гірше: 8 Мп + 2 Мп;
   8. строк дії гарантії не менше 12 місяців.
8. **Кріплення до телевізора – 1шт., повинено мати характеристики:**
   1. виносний поворотний -з нахилом;
   2. рекомендована діагональ 17-37";
   3. VESA 75х75, 100х100, 100х200, 200x100, 200х200;
   4. Регулювання похило-поворотні;
9. **Кабелі HDMI:**
   1. кабель мультимедійний HDMI TO HDMI 5.0M HDMI-17 V1.4 – 2 шт.;

**Адреса поставки та встановлення (монтажу) системи відеоспостереження суду:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва суду** | **Адреса суду** | **Кількість, шт.** |
| 1 | Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області | 27100, м.Новоукраїнка, вул. Соборна, буд. 34, Кіровоградська область | **1** |
|  |  | **Разом:** |  |

**Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.**Закупівля проводиться на вартість, яка визначена з урахуванням фактичних обсягів отриманих послуг місцевими загальними судами Кіровоградської області  у 2021 році та ринкових цін на даний вид товару на момент оголошення закупівлі.  
/Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 30 000,00 грн.з ПДВ./