**Придбання акумуляторних батарей для джерел безперебійного живлення персональних комп'ютерів та серверів місцевих загальних судів Кіровоградської області**

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором:   
  
  
UA-2024-09-16-010648-a

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

**код ДК** 021:2015- 31440000-2 "Акумуляторні батареї"

**(Придбання акумуляторних батарей для джерел безперебійного живлення персональних комп'ютерів та серверів місцевих загальних судів Кіровоградської області)**

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ**

Придбання акумуляторних батарей для джерел безперебійного живлення персональних комп'ютерів та серверів місцевих загальних судів Кіровоградської області (далі акумуляторні батареї (АКБ)) повинні бути новими (такими, що не використовувались або не були відновленими).

Якість акумуляторних батарей повинна відповідати вимогам міжнародних стандартів якості, а також стандартам і нормам, діючим на території України при поставці товару.

Акумуляторні батареї, згідно Таблиці 1 в Технічних вимогах, повинні відповідати, або мати кращі технічні характеристики та сертифікат якості (відповідності).

**В пропозиції повинна зазначатись назва виробника та детальна модель** акумуляторних батарей **з описом по кожному запропонованому типу** АКБ**.**

**Гарантійний термін повинен бути не менше 12 місяців.**

Транспортні послуги та інші витрати (пакування, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо) повинні здійснюватися за рахунок Постачальника.

**Доставка** акумуляторних батарей **здійснюється транспортом постачальника, завантажувально-розвантажувальні роботи за рахунок постачальника. Поставка здійснюється на адресу Замовника, безпосередньо у складське приміщення Територіального управління, за адресою м.\_Кропивницький, вул. Габдрахманова, буд. 7.**

Акумуляторні батареї повинні бути запаковані у заводську тару/упаковку, таким чином, щоб не допустити їх псування під час транспортування до прийняття Замовником.

**Строк поставки** акумуляторних батарей **до 15.11.2024 року**. Зобов’язання (платіжні) виникатимуть виключно при наявності відповідного бюджетного призначення (бюджетного асигнування). Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати опис кожного типу акумуляторних батарей, відомості про виробника, документальне підтвердження повної відповідності технічних характеристик запропонованого товару, з технічними характеристиками замовленого товару ***з обов’язковим відображенням у таблиці порівняльних характеристик.***

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Загальна кількість та вимоги до Товару (**акумуляторних батарей (АКБ))**:**

*Таблиця 1*

| **№**  **з/п** | **Назва номенклатурної позиції** | **Технічні характеристики** | **Од.**  **виміру** | **Кількість** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Акумуляторна батарея**  **типу 1** | **Призначення:** батарея загального призначення;  Технологія: AGM;  Ємність не менше 7,2 Ah;  Напруга номінальна 12В;  Габарити АКБ: 151х65х94(100-з клемами) мм  Тип клеми – F2;  Термін зберігання без підзарядки, при 250С не менше 5 місяців;  Вага не менше 2,1-2,4 кг (у діапазоні);  Гарантійний строк експлуатації не менше 12 місяців;  Термін експлуатації, не менше 5 років, або не менше 260 циклів заряду - розряду.  Дата виробництва - 2024 рік.  Типу GP1272 28W, виробника CSB, або аналог за характеристиками. | шт. | 216 |
| 2 | **Акумуляторна батарея**  **типу 2** | **Призначення:** батарея з високою енергоємністю;  Технологія: AGM;  Ємність не менше 8 Ah або не менше 34Вт;  Напруга номінальна 12В;  Габарити АКБ: 151х65х94(100-з клемами) мм  Тип клеми – F2;  Термін зберігання без підзарядки, при 250С не менше 5 місяців;  Вага не менше 2,4-2,5 кг (у діапазоні);  Гарантійний строк експлуатації не менше 12 місяців;  Термін експлуатації, не менше 5 років, або не менше 260 циклів заряду - розряду.  Дата виробництва 2024 рік.  Типу HR1234WF2, виробника CSB, або аналог за характеристиками. | шт. | 28 |
| 3 | **Акумуляторна батарея**  **типу 3** | **Призначення:** батарея загального призначення;  Технологія: AGM;  Ємність не менше 17 Ah;  Напруга номінальна 12В;  Габарити АКБ: 181х76х167 мм  Тип клеми – під болт М5;  Термін зберігання без підзарядки, при 250С не менше 5 місяців;  Вага не менше 5,1-5,5 кг (у діапазоні);  Гарантійний строк експлуатації не менше 12 місяців;  Термін експлуатації, не менше 5 років, або не менше 260 циклів заряду - розряду.  Дата виробництва 2024 рік.  **Увага! Пари повинні бути обов'язково однієї партії.**  Типу GP12170, виробника CSB, або аналог за характеристиками. | шт. | 40 |
| 4 | **Акумуляторна батарея**  **типу 4** | **Призначення:** для безперебійних блоків живлення з інтенсивним режимом використання;  Вид : гелева АКБ або AGM;  Ємність не менше 9 Ah;  Напруга номінальна 6В;  Габарити АКБ: 151х34х99(100) мм  Тип клеми – T2;  Гарантійний строк експлуатації не менше 12 місяців;  Термін експлуатації, не менше 5 років.  Дата виробництва 2024 рік.  **Увага! Всі АКБ повинні бути обов'язково однієї партії.**  Типу HRL634WF2/ HRL634WF2FR, виробника CSB, або аналог за характеристиками. | шт. | 6 |

Поставка Товару (завантаження, розвантаження, занос Товару в приміщення, у. т.ч. інші витрати, пов’язані з постачанням Товару в цілому) здійснюється силами та за рахунок Постачальника.

**Документи та інформація, які Учасник повинен надати** на підтвердження відповідності запропонованого Товару вимогам до предмета закупівлі:

- копії документів **виробника** (паспорт якості та/або сертифікат якості та/або гарантійний талон та/або інструкція з експлуатації та/або інших документів виробника), які містять та підтверджують наступні технічні характеристики: **найменування, ємність, розміри корпусу (висота, довжина, ширина),** але не виключно (щодо кожної номенклатурної позиції);

- заповнена Учасником Таблиця 2 «Порівняльна таблиця технічних характеристик» Додатку \_\_\_\_ до тендерної документації про відповідність запропонованого Учасником Товару технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі.

*Якщо тендерна документація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва****, то читати з виразом «або еквівалент».***

*У разі, якщо технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами,* ***то читати з виразом «або еквівалент»***

*За підтвердженням інформації, наданої Учасником процедури закупівлі, Замовник має право звернутися до органів державної влади, підприємств, установ, організацій, в тому числі, до офіційних сайтів органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції***.**

*Звертаємо увагу Учасників, що за підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, Учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі статтею 358 Кримінального кодексу України*

*Таблиця 2 - Порівняльна таблиця технічних характеристик*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва номенклатурної позиції** | **Найменування Товару запропонованого Учасником** *\*\** | **Технічні та якісні характеристики, встановлені Замовником** | **Технічні та якісні характеристики, запропоновані Учасником***\*\** | **Назва виробника та країна походження***\*\** | **Назва документу(ів), які підтверджують технічні та якісні характеристики Товару та будуть надаватись при поставці Товару на склад Замовника***\*\** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | Акумуляторна батарея  типу 1 |  | **Призначення:** батарея загального призначення;  Технологія: AGM;  Ємність не менше 7,2 Ah;  Напруга номінальна 12В;  Габарити АКБ: 151х65х94(100-з клемами) мм  Тип клеми – F2;  Термін зберігання без підзарядки, при 250С не менше 5 місяців;  Вага не менше 2,1-2,4 кг (у діапазоні);  Гарантійний строк експлуатації не менше 12 місяців;  Термін експлуатації, не менше 5 років, або не менше 260 циклів заряду - розряду.  Дата виробництва - 2024 рік.  Типу GP1272 28W, виробника CSB, або аналог за характеристиками. |  |  |  |
| **2** | Акумуляторна батарея  типу 2 |  | **Призначення:** батарея з високою енергоємністю;  Технологія: AGM;  Ємність не менше 8 Ah або не менше 34Вт;  Напруга номінальна 12В;  Габарити АКБ: 151х65х94(100-з клемами) мм  Тип клеми – F2;  Термін зберігання без підзарядки, при 250С не менше 5 місяців;  Вага не менше 2,4-2,5 кг (у діапазоні);  Гарантійний строк експлуатації не менше 12 місяців;  Термін експлуатації, не менше 5 років, або не менше 260 циклів заряду - розряду.  Дата виробництва 2024 рік.  Типу HR1234WF2, виробника CSB, або аналог за характеристиками. |  |  |  |
| **3** | Акумуляторна батарея  типу 3 |  | **Призначення:** батарея загального призначення;  Технологія: AGM;  Ємність не менше 17 Ah;  Напруга номінальна 12В;  Габарити АКБ: 181х76х167 мм  Тип клеми – під болт М5;  Термін зберігання без підзарядки, при 250С не менше 5 місяців;  Вага не менше 5,1-5,5 кг (у діапазоні);  Гарантійний строк експлуатації не менше 12 місяців;  Термін експлуатації, не менше 5 років, або не менше 260 циклів заряду - розряду.  Дата виробництва 2024 рік.  **Пари однієї партії.**  Типу GP12170, виробника CSB, або аналог за характеристиками. |  |  |  |
| **4** | Акумуляторна батарея  типу 4 |  | **Призначення:** для безперебійних блоків живлення з інтенсивним режимом використання;  Вид : гелева АКБ або AGM;  Ємність не менше 9 Ah;  Напруга номінальна 6В;  Габарити АКБ: 151х34х99(100) мм  Тип клеми – T2;  Гарантійний строк експлуатації не менше 12 місяців;  Термін експлуатації, не менше 5 років.  Дата виробництва 2024 рік.  **Всі АКБ повинні бути однієї партії**  Типу HRL634WF2/ HRL634WF2FR, виробника CSB, або аналог за характеристиками. |  |  |  |

*\*\* Учасник зобов’язаний:*

- зазначити всі встановлені Замовником в Таблиці 2 технічні та якісні характеристики запропонованого Товару в повному обсязі, що підтверджують відповідність Товару вимогам Замовника;

- вказати повну назву виробника Товару та назву країни походження, назву документу(ів), які підтверджують технічні та якісні характеристики Товару та будуть надаватись при поставці Товару на склад Замовника.

*Якщо на підтвердження технічних та якісних характеристик Товару, які зазначені в Таблиці 2, Учасником надано документи з інформацією, що допускають зміну встановлених Замовником характеристик на Товар або відхилення від них, технічні та якісні характеристики Товару вважаються не підтвердженими і така пропозиція підлягає відхиленню*.

/Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 399 600,00 грн.з ПДВ./